{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Salve,\r\nsarebbe possibile avere maggiori specifiche tecniche in merito alle forniture di questo lotto? \r\nSaluti.","Potete trovare le informazioni sul capitolato tecnico.\r\nRiportiamo il punto\r\nLaboratorio di montaggi elettrici\t\r\nBanco da lavoro antistatico Tph con illuminazione led, attrezzato con Oscilloscopio, Multimetro digitale, Stazione saldante, Alimentatore da banco, Visore ottico, Aspiratore fumi di saldatura\t\r\nnumero 3 stazioni complete\r\nNon ci sono ulteriori specifiche tecniche\r\ncordiali saluti"]
[2,"Buongiorno, siccome si tratta per la prima volta per noi di partecipare ad un vostro concorso pubblico europeo volevo chiedervi gentilente due piccoli chiarimenti. Per procedere con la partecipazione ad un certo punto vengono richiesti dei documenti. SI tratta dei documenti scaricabili nella visione generali, 20 in totale. È necessario compilarli e firmarli tutti? Però, forse ci sfugge a noi, ma il documento che ci serve per quantificare il lavoro non lo vediamo, o almeno un documento con specifiche dettagliate richieste da committente. Grazie per un aiuto","Il paragrafo 15 del bando-disciplinare specifica in dettaglio le modalità con le quali i documenti richiesti devono essere redatti e firmati digitalmente.\r\nIl paragrafo 3 del bando-disciplinare, invece, indica i documenti e i moduli scaricabili dal sito TRASPARE per compilarli. \r\nI requisiti MINIMI richiesti per le offerte tecniche ed economico sono precisati in dettaglio nel Capitolato Tecnico."]
[3,"Salve,\r\nabbiamo visionato già il capitolato tecnico con le informazioni che ha riportato nella risposta di chiarimento, ma per poter formulare un'offerta adeguata, sarebbero necessarie maggiori specifiche tecniche su ognuno delle forniture indicate, in quanto la richiesta risulta essere troppo generica.\r\nCordiali saluti\r\n","Di seguito si riportano le specifiche per singola postazione richiesta (nel bando sono richieste 3 postazioni): \r\n\r\n•\tN. 1 Banco da Lavoro/Tavolo Tecnico in configurazione ESD con:\r\n- piano 200x85cm (altezza 80cm),\r\n- barre di alimentazione con almeno 8 prese 16A dotate di interruttore bipolare 0-1,\r\n- illuminazione LED,\r\n- ripiano porta oggetti 200x35cm,\r\n- modulo/dispositivo per il collegamento a terra tramite nodo,\r\n- braccio porta monitor,\r\n- cassettiera min. 3 cassetti.\r\n\r\n•\tN. 1 Tappeto Statico Dissipativo da banco 200x75cm.\r\n\r\n•\tN. 1 Tappeto Statico Dissipativo per pavimento 300x250cm + kit per collegamento a terra.\r\n\r\n•\tN. 1 Sedia regolabile, anti ESD e con ruote conduttive.\r\n\r\n•\tN. 1 Stazione di Test ESD per bracciali e calzature.\r\n\r\n•\tN. 1 Lampade LED con lente di ingrandimento da banco.\r\n\r\n•\tN. 1 Personal Computer da banco.\r\n\r\n•\tN. 1 Stazione Saldante con:\r\n- saldatore + punte saldanti varie per SMD;\r\n- intervallo di temperatura 90°C-450°C;\r\n- resistenza della punta verso terra<2Ω.\r\n\r\n•\tN. 1 Stazione Dissaldante pompa integrata con:\r\n- dissaldatore + punte dissaldanti varie per SMD;\r\n- intervallo di temperatura 90°C-450°C;\r\n- resistenza della punta verso terra<5Ω;\r\n- vuoto almeno 75%/570mmHg;\r\n- flusso d’aria almeno 9 SLPM. \r\n\r\n•\tN. 1 Sistema di Aspirazione Fumi Saldatura con:\r\nAspiratore fumi di saldatura da tavolo: Capacità (m³/h): 32, Protezione ESD: Sì, Max. Vuoto: 490 Pa, Classe di protezione: III, Filtro compatto: E10 EPA/carbone attivo\r\n\r\n•\tAlimentatore da banco:  programmabile, USB, 4 canali, voltmetro e amperometro digitali, tensione e corrente variabili, completo di cavi e accessori , 0-32 VDC, 0-10 A\r\n\r\n•\tN. 1 Microscopio/Visore ottico:\r\nSWIFT Microscopio stereo binoculare S41,Grado professionale,10X/20X con oculari grandangolari 10X e 20X, 2 luci LED flessibili,fotocamera-compatibile- monitor HD Ready/Full HD;\r\n\r\n•\tN. 1 Set Attrezzi comprendente:\r\n-set cacciaviti misure medie e mini,\r\n-set tronchesi misure medie e mini,\r\n-set pinzette per SMD con punte varie forme,\r\n-set pinze a becco misure medie e mini,\r\n-set chiavi a brucola, esagonali, a forchetta, torx misure medie e mini,\r\n-spelafili 30-20 AWG.   \r\n  \r\n\r\n•\tN. 1 Sistema Harness Board Quick Build con:\r\n- N. 18 piastrelle 305mm x 305mm,\r\n- N. 60 pioli di montaggio,\r\n- N. 40 piattaforme di montaggio,\r\n- assortimento di accessori per harness board e chiodini/basi per chiodini.\r\n\r\n•\tN. 1 Pinza Crimpatrice Manuale 12-26 AWG a 4 rientri JRD-AFM8 + Kit per Crimpatura con:\r\n- posizionatore testa torretta TH163+TH4+TH1A,\r\n- posizionatore universale UH2-5,\r\n- go-no-go gague G125.\r\n\r\n•\tN. 1 Pinza Crimpatrice Manuale per Capicorda varie misure.\r\n\r\n•\tN. 1 Set Attrezzi comprendente:\r\n- set tronchesi misure medie e mini,\r\n- set pinze a becco misure medie e mini,\r\n- spelafili 26-12 AWG.  \r\n\r\n•\tN. 1 Set Cavi Elettrici unipolari comprendente almeno:\r\n- cavo AWG 12  L. 50m,\r\n- cavo AWG 16  L. 50m,\r\n-\tcavo AWG 26  L. 50m.  \r\n\r\n\r\n•\tMultimetro digitale: Corrente e tensione CA a vero RMS per misurazioni accurate sui segnali non lineari, Filtro selezionabile per misurare con precisione la tensione e la frequenza sui motori, Precisione cc a 0,05 %, Modalità digitale da 4-1/2 digit per misure di estrema precisione (20.000 punti), Misurazioni fino a 1000 V CA e CC, Termometro incorporato che consente di non dover utilizzare altri strumenti (sonda TC inclusa), Frequenza fino a 200 kHz e % di duty cycle.  \r\n\r\n•\tOscilloscopio: Oscilloscopio digitale DHO924S 250 MHz 4 canali analogici Display ad alta definizione Risoluzione verticale di 12 bit Tasso di campionamento in tempo reale di 1.25 GSa/s Basso rumore Misure precise delle forme d'onda Generatore di segnale incorporato, completo di sonde e accessori. \r\n"]
[4,"Relativamente a \"stampante multifunzione laser\",  si richiede Voler specificare il formato massimo di stampa, quindi se a colori o bn\r\n\r\nCirca tutta la fornitura e con particolare riferimento a \"lavagna interattiva 75\", si richiede se debba esserne prevista anche la relativa installazione\r\n\r\nDistinti saluti","In riferimento alla \"stampante multifunzione laser\" si richiedono: \r\n-  n.2  Stampanti a colori con formato di stampa massimo A3 con connettività Lan + wifi \r\n\r\n- N.6 Stampanti bn formato massimo di stampa A4 con connettività Lan + Wifi\r\n\r\nDa capitolato è prevista l'installazione per tutta la fornitura in oggetto. "]